{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["大学物理实验室"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"大学物理实验室","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[29,0,29,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安康学院大学物理实验室仪器设备采购清单"]
["序号","仪器名称","品牌","型号","规格","单位","数量","单价(元）","金额(元）","备注"]
[1,"长度和固体密度测量常规仪器",null,"哈量\nTW-05B","1.游标卡尺：测量范围0-150mm；分度值0.02mm；\n2.外径千分尺：测量范围0-25mm；分度值0.001；\n3.物理天平：称量范围0～500g；分度值50mg；\n4.配测量物等附件。 ","套",10]
[2,"重力加速度测试仪",null,"DH4605SP","1.用单摆测定重力加速度(含落体法)；\n2.学习使用计时仪器（停表、光电计时器）；\n3.摆线有效长度：0～1000mm可调；\n4.摆球：钢球二种，直径φ20mm和φ30mm，木球：直径φ25mm；\n5.摆幅：±15°；\n6.光电门支架1个；\n7.周期测定仪：秒表计时范围0～99.99S；分辨率0.01S；单片机计数范围  1～99次，实验时带次数显示，有效防止误记数。","套",9]
[3,"三线摆和扭摆综合实验仪",null,"DH4601A","1.将三线摆和扭摆一体设计；\n2.带圆盘、圆环、圆柱；\n3.带水准仪，校准摆盘的水平度；\n4.实验时带次数显示，每个周期计数两次，有效防止误记；\n5.光电门计时，计时范围 0～99.99S；分辨率 0.01S；\n6.单片机计数范围1～99次，有预设值，可改变次数。","套",10]
[4,"CCD杨氏弹性模量测定仪",null,"WYM-1","1. 读数显微镜：放大倍数为25倍，分度值0.05mm；\n2. CCD摄像机：420线/mm黑白摄像机；\n3. 视频监视器：黑白14寸；\n3. 不锈钢钢丝：长约90cm，直径0.25mm\n    钼 丝：长约90cm，直径0.125mm\n    立柱：立柱高约100cm\n4. 工作温度：-5℃-40℃\n    工作环境湿度：10-80%\n    杨氏模量相对不确定度：<5%　","套",10]
[5,"多普勒效应与声速综合实验仪",null,"DH-DPL2","1.功率型信号源：20KHz~50KHz，调节细度：1Hz\n2.输出电压：正弦波：0~15Vp-p，脉冲波：0~10Vp-p；\n3.超声换能器功率：Pe≥10W；\n4.小车直线运动速度：0.06~0.7m/s，多普勒频移：△f=0~80Hz；\n5.用光电计时装置测定小车的平均速度；\n6.数据采集、处理及作图由单片机执行，液晶屏显示；采样次数：20~192，采样时间间隔：50~10ms；\n7.可保存50组声波频率与频移数据，或保存192组单纯声波频率数据，供查询。","套",10,null,null,"不含示波器"]
[6,"表面张力系数测定仪",null,"DH4607","1.硅压阻力敏传感器\n    ①受力量程：0～0.098N；\n    ②灵敏度：约3.00V/N（用标准砝码定标）；\n    ③非线性误差：≤0.2%；\n    ④供电电压：可调直流恒流源 5～10V。\n2.显示仪器\n    ①读数显示：200mV三位半数显；\n    ②手动调零；\n    ③连接方式：专用多芯插头。\n3.力敏传感器固定支架、底板及水平调节装置；\n4.吊环、及门形金属框；\n5.容积100mm×50mm×65mm水槽，活塞面积50mm×50mm；\n6.500mg标准砝码7只，精度±0.025mg；","套",10]
[7,"气体比热容比测定仪",null,"FD－NCD-Ⅱ","1.含数字电压表两台，三位半数字电压表测压强，四位半数字电压表测温度；内置稳压电源及取样电阻。\n2.硅压力传感器：测量范围大于环境气压0～10KPa，灵敏度20mV/KPa；\n3.集成温度传感器：灵敏度1μA/℃。","套",10]
[8,"气垫导轨",null,"QG-T-5","1.包括QG-T-5(1.5米)气垫导轨、MUJ-6B通用计数器、QY-1低噪音单路气源；                                                            2.全套附件和挡板","套",1]
[9,"直流电阻电桥（单臂）：箱式、板式",null,"QJ23A","1.总有效量程：1Ω～11.11ΜΩ\n测量盘：（0-10）×（1+10+100+1000）Ω\n残余电阻：≤0.02Ω\n量程倍率：×0.001、×0.01、×0.1、×1、×  10、×100、×1000\n2.电桥准确度0.1级\n3.内附指零仪\n4.含板式电桥和待测电阻 ","套",10,null,null,"电源和检流计与电位差计实验共用"]
[10,"交流电路综合实验仪",null,"DH4505","1.信号源：直流、正弦波、方波；\n   频率范围：正弦波50Hz～100kHz；方波50Hz～1kHz（边沿小于50ns）；\n   幅度调节范围：正弦波、方波0～6Vp-p；直流2～8V；\n2.电阻箱：1Ω～100kΩ，最小步进1Ω，精度1%；\n   电容箱：0.0001～1μF，最小步进0.0001μF，精度2%；\n   电感箱：1～110mH，最小步进1mH，精度2%；\n3.整流用二极管四只，滤波用大电容二只。\n4.交流指零仪：最高灵敏度1×10-8A/格（1KHz），带过载保护电路，避免打坏表针。\n5.透明插件式待测电阻Rx、待测电容Cx、待测电感Lx。","套",10]
[11,"电位差计（板式）",null,"UJ31+DHBC-3","1.标准电势：1.01860V\n2.稳定度：0.01%/小时\n3.补测电势：0~190mV\n4.工作电源：6V，10mA\n5.直流检流计：2*10-5A/格～2*10-8A/格","套",10]
[12,"霍尔效应实验仪",null,"DH4512","1.测绘霍尔元件的VH—Is，VH—IM曲线，了解霍尔电势差VH与霍尔元件工作电流Is磁感应强度B及励磁电流IM之间的关系。测量样品的电导率σ\n2.励磁恒流源0~0.5A，调节细度＜1mA，稳定度＜10-5，3位半LED数显；3、样品工作电流源0~3.5mA，调节细度＜10µA，稳定度＜10-5，3位半LED数显；\n4.直流数字毫伏表0~20mV，分辨率10µV，3位半LED数显。 \n5.不等电位电势测量用直流电压表：2000mV量程，10、位半LED显示，分辨率1mV, 测量准确度为0.5%","套",10]
[13,"磁滞回线实验仪",null,"DH5416C","1.采用可调的标准RC元件，这样不但可运用示波器观察不同材料的磁化曲线和磁滞回线，并可用示波器直接测量出一定频率下的Br、Bs、Hc等值，无需定标。\n2.测量频率和幅度均可连续精密调节，不受市电干扰，磁滞回线的图形更加稳定、准确；研究不同频率下动态磁滞回线的区别，以及不同磁性材料的磁滞回线的区别。\n3.采用标准罗兰环作为测量材料，提供两种不同特性的圆形磁环，线圈：N1=N2=100匝\n4.信号源：幅度0~2Vrms连续可调；频率25~200Hz连续可调\n5.四位频率表：测量范围20~1000Hz，最小分辨率：0.01Hz\n6.标准RC元件：标准电阻：R1：0.1～11Ω可调，R2：1K～11KΩ可调，精度0.5%；标准电容C：0.1μF、1μF、20μF，精度0.5%","套",10,null,null,"不含示波器"]
[14,"温度传感器设计性实验装置",null,"DH-SJ5","1.可开设温度传感器的设计、测量、应用实验。 \n2.各个传感器可以自由地从加热装置中插拔\n3.使用低电压恒流加热、安全可靠、无污染。加热电流连续可调。\n4.控温范围：室温～120℃\n5.温度控制精度：±0.2℃\n6.分辨率： 0.1℃\n7.10分钟内快速降为室温。\n8.控制方式：先进的PID控制，采用数字显示温度，传感器配置：(1)温控仪信号源；(2)加热装置；(3)AD590传感器；(4)Pt100传感器；(5)热电偶传感器；（6）铜电阻Cu50传感器；（7）NTC热敏电阻；（8）PTC热敏电阻；（9）LM35温度传感器。","套",10]
[15,"电磁学设计性实验装置",null,"DH-SJ1+DH-VC1+DH-WG1","1.包括机箱、九孔插板、元件插板、实验元件、透明元件盒等组成的实验主体，以及信号源、专用电源组成。\n2.九孔插板规格：297×300 mm，孔径：Φ4mm，跨接间距：19mm、50mm和100mm等，连接孔接触电阻小于5mΩ，最大电流l0A，分布电容1.5pF。\n3.电源:\n  0~30V，0.5A电压源：短路电流 0.5A，电压范围 0~30±1V，电压纹波 Vp-p<1mV。\n  0~50mA，19V电流源：电流纹波 <1µA。\n  ±3.3V, ±5V，±8V, ±12V, ±15V电压源：精度 ±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV。\n4.信号源:\n  方波：频率范围 50~1kHz，占空比 50%，上升时间 <10µs，幅度 Vp-p=12V，频率飘移 <2Hz/min。\n  正弦波：频率范围 50~100kHz， 幅度 Vp-p=12V，失真 <5%，频率飘移 <5Hz/min， 最大负载 1W。\n  直流：电压范围 1.3V~14V，最大输出电流 250mA。\n  频率表测量精度±1Hz。\n","套",10]
[16,"分光计",null,"JJY1'-B","1.仪器的测角精度为1′，配备全套附件，并有起偏、检偏器和1/4波片。                                                2.平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ22mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm；                             3.三棱镜棱角为60°±5′，材料为ZF1（nD=1.6475，nF-nC=0.01912）； 4.照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管。                                  5.游标度盘采用激光刻制标线永不生锈。                                               ","台",9]
[17,"读数显微镜",null,"JCD3","1.测量范围0~50mm最小读数0.01mm                                 2.放大倍数30×                                                       3.观察方式：45°斜视，目镜筒可360°旋转                                   4.附45°半反镜（可调式）","台",6]
[18,"低压汞灯及电源",null,"GP20Hg－III","输出波长：4047Å、4358Å、5461Å、5770Å、5790Å，电感式，无噪音。高度可升降，金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃，长时间工作外部表面不发热。","台",8,null,null,"每台共配灯管2支"]
[19,"低压钠灯及电源",null,"GP20Na－III","输出波长：5890Å，5896Å，电感式，无噪音。高度可升降，金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃，长时间工作外部表面不发热。","台",8,null,null,"每台共配灯管2支"]
[20,"迈克尔逊干涉仪",null,"WMG-1","1.采用平台式结构；\n2.动镜移动精度（微调）：0.0004mm\n  动镜移动精度（粗调）：0.01mm\n  动镜移动距离（微调）：1mm\n  动镜移动距离（粗调）：12mm\n  分束板和补偿板平面度：≤1/20λ","套",3]
[21,"He-Ne激光器",null,"GY-11","波长：632.8nm；功率：1.5mW；腔长：250mm（包括电源、俯仰架）","套",6]
[22,"测微目镜",null,"15×\nJCW\n25×","1.测量范围：0~8mm；                                                              2.最小读数：0.01\n3.放大倍率:15×;  25×","台",6]
[23,"教学光具座",null,"CXJ-1","1.导轨长：1520mm,中心高：200mm                                                           2.含12种附件","套",3]
[24,"可调升降平台",null,"SJT-II",null,"台",6]
[25,"普朗克常数测定仪",null,"DH-GD-1","1.微电流测量仪\n   电流测量范围:10-8～10-13A，分6档，三位半数显\n   零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2％(10-13 A档)\n2.光电管工作电源\n   电压调节范围：-2～+2V，-2V～+30V共2档，三位半数显，最小分辨率0.01V，稳定度≤0.1％\n3.光电管\n   光谱响应范围:340～700nm\n   最小阴极灵敏度:≥1μA／Lm\n   阳极：镍圈\n   暗电流：I≤2×10-12A(-2V≤UAK≤0V)\n4.滤光片\n   中心波长：365.0   404.7  435.8   546.1   577.0nm共五组\n5.汞灯\n光谱范围为320.3nm～872.0nm共有五组强谱线\n6.测量误差≤3%\n7.滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑。该结构避免汞灯在实验过程中直接照射到光电管。","套",10]
[26,"数字万用表",null,"UT60E",null,"台",10]
[27,"双踪示波器",null,"MOS620CH","DC-20MHz 双通道                                                         ","台",10]
["合    计"]