{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备清单","index":0,"n_rows":71,"n_cols":10,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[29,0,29,1],[30,0,30,9],[70,0,70,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安康学院农学与生命科学院实验室仪器备采购清单"]
["一、遗传与分子生物实验室仪器设备"]
["序号","设备名称","品牌","参考型号","规格","单位","数量","单价(元）","金额(元）","备注"]
[1,"移液器",null,"德国Eppendof单道可调移液器","0.1-2μl/BP10；2-20μl/BP50；20-200μl/BP200；100-1000μl/BP1000","套",1,null,null,"每种型号各1把，共4把"]
[2,"PCR基因扩增仪",null,"ABI 2720型（96孔）","1. 记忆功能：可储存100个方法（包括PCR前处理，PCR循环，PCR后处理）；2. 显示屏：A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态；3. 可编程序：可任意修改预设的程序（包括前处理，后处理和25个循环）；设定好的程序可以储存并可以加密保护防止无意改写；4. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降，可停程序；有时间日期显示，自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增过程安全运行；计算Tm值，温度验证功能 ；5. 用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度 ；6. 温度范围：4.0-99.9℃ ；7. 温度显示：仪器显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃；8. 实际样品的平均升/降温速度： 1℃/秒 ；9. 样品基座升降温速度： 2.7℃/秒 ；10. 静态样品基座温度均匀性： ±0.5℃，95℃计时后30秒 ；11. 温度准确性：正负0.5℃，35 －100℃范围 ；12. 温度校正：符合美国国家标准技术局标准（NIST）；13. 热盖：维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增 ；14. 重现性：达到设定温度的时间误差小于5秒。","台",1]
[3,"超低温冰箱",null,"DW-86L286","箱内温度 ℃ ：-10~-86；外部尺寸 WxDxH cm：88x92x164；有效容积 L：2865. 温度控制； 电脑控制，数字显示；故障报警（高低温、传感器、电压、散热差、环温超标）\n；两种报警方式（声音蜂鸣、灯光闪烁）； 多重保护功能； 优化复叠制冷技术；门体专利三层密封结构，保暖更好； 超厚高密度保温层，保暖效果更好； 独特的三道密封结构加隔热系统设计，消除结霜。\n","台",1]
[4,"冰箱",null,"206L",null,"台",2]
[5,"超纯水机",null,"华创超纯水机GYJ1-20L-S","自来水进水，全自动连续产水；ABS机壳，耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求； \n自来水进水，全自动连续产水；ABS机壳，耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求； \n自动定时取水程序化设计，免除人工取水等候；开机快速达到18.25MΩ/cm@25℃稳定水质，节水、节电、节时。 \nPOU(Point Of Use)模式终端过滤器，最终保证产品水水质，防止反串污染； \n微电脑芯片全自动控制设备运行，符合GLP安全要求； （含软水器）","台",1]
[6,"微量冷冻高速离心机",null,"Thermo legend micro 17R","最高转速13300rpm；最大离心力17000g；最大离心容量24*1.5ml；微处理控制系统；运行时间控制1-99min；温度控制范围：-9-+40℃；自动锁盖；不平衡保护","台",1]
[7,"高速冷冻离心机",null,"H-1850R","最高转速：14000；最大离心力：17890；温控范围：< 4 度（最高转速情况下）；角转子：6x50ml，14600RPM，20020xg；","台",1]
[8,"酶标仪",null,"DNM-9606","仪器配置的干涉滤光片的中心波长正确度：±3.0，半宽度≤12； \n2．仪器的工作波长范围为400nm-800nm,仪器标准配置：405nm，450nm，492nm，630nm； \n3．测量吸光度正确度和线性误差应符合表的规定：吸光范围 正确度要求 线性误差%\n0 -1.5 ±1.0% 或 ±0.01 ±1.0\n＞1.5-3.0 ±3.0% 或 ±0.05 ±3.0\n＞3.0-4.0 ±8.0% 或 ±0.15 ±5.0\n4．测量重复性应不大于0.5%； \n5．稳定性： \n1）仪器吸光度值在10min内因漂移引起的变化量应不大于±0.005A； \n2）仪器吸光度值当电源电压220V变动±10%时，引起的变化量应不大±0.005A。 ","台",1]
[9,"超净工作台",null,"SW-CJ-1F","直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激；双面操作；工作台面为进口不锈钢；洁净等级： 100级（美联邦09E）；电源及功率： AC200V、1Φ、50Hz；0.4KW","台",2]
[10,"凝胶成像系统",null," Tanon - 4200","外型尺寸（L×W×H）：440×430×770mm;*摄像头有效分辨率130万像素；业的6倍光学变焦镜头；\n摄像头动态范围：62dB；\n摄像头像素大小5.2µm(H)×5.2µm(V)；\n摄像头曝光时间：1-500msec.；\n接口方式：USB2.0\n有效保证图像清晰，稳定，真实；\n可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析；\n反射紫外光源波长：254nm、365nm；\n透射紫外光源波长：302nm；\n紫外光透射面积：200×250mm；\n可见光透射面积：200×250mm；\n F=1：1.2(2/3)英寸, 12.5~75mm；可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制；可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制；实时观测；可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄；透射紫外波长：302nm，紫外透射面积：20×25cm；双侧LED反射白光灯(冷光)。软件特点：全中文(GIS)/全英文(美国正版Gel-Pro分析软件)双套操作分析软件","台",1]
[11,"微波炉",null,"格兰仕p70d20tl-d4","微波炉容量：23L；输出功率：800W；炉腔尺寸：220×340×320mm；外观尺寸：281×483×378mm","台",1]
[12,"微量干式恒温器",null,"H1干式恒温仪","采用微电脑控制的金属浴装置，以代替传统的水浴装置，广泛应用于生物学实验室样品的温度反应、DNA扩增前处理及PCR预变性、血清凝固等。","台",1]
[13,"微型台式真空泵",null,"WZ-I","最大负压：0.06Mpa；抽气速率：2.8L/min；吸液瓶容量：500ml；额定功率：8W","台",1]
[14,"旋涡混合器",null,"XH-B","振荡频率：＞2600转/分；\n输出转矩：＞2800次/分；\n功率：12W；电压：220V±10%（50Hz）；\n工作面尺寸：100mm\n","台",2]
[15,"pH计",null,null,"3 1/2位LED数字显示；E-201-C型pH复合电极；具3点校正功能；测量范围： pH：0~14.00；温度补偿范围：0~60℃；电子单元基本误差：±0.01 pH；电子单元输入电流不大于2×10-12A，输入阻抗：不小于 l×1012Ω；重复性误差：不大于0.01 pH","台",1]
[16,"超声波破碎仪",null,"Sonicator 4000","样品处理量 0.2～1000ml；最大输出功率 600 Watt；外形尺寸(w*d*h) 21.6*48.3*26.7 cm；连续操作时间 1秒～100小时；可调脉冲操作时间 0.5秒～1小时","台",1]
[17,"电子石英定时器",null,"phs-3c",null,"台",2]
[18,"小型制冰机",null,"LQP-B-4","每小时制冰4kg","台",1]
[19,"电子天平",null,"YP102N","量 程： 100g \n精 度： 10mg\n称盘尺寸： ф110mm \n外型尺寸： 245mm*185mm*68mm \n电 源： AC 220V+10% 1W \nDC9V \n净 重： 1.8kg \n传 感 器： 应变传感器 ","台",2]
[20,"烘箱",null,"101-2AB","电源电压 220V50Hz 控温范围(℃) 室温＋20～250℃ 产品外形尺寸(mm):850×600×725","台",1]
[21,"高压灭菌锅",null,"LDZX-50KBS","容积：50L 电压：220V  功率：3.5Kw        灭菌室设计体积：Φ350×520  重量：80kg    体积：600×580×1250","台",1]
[22,"电脑",null,"联想启天 M438E","CPU：E4600\n内存：2G\n硬盘：250 G ＋ 硬盘还原，网络同传\n网卡：100M + 无线网卡（与投影仪连接）\n显卡：独立显卡，128M显存，双头VGA\n显示器：19’宽屏LCD\n光驱：DVDRW\n机箱：立式标准机箱  光电鼠标，键盘，鼠标垫\n操作系统：正版 Windows XP (简体中文) \n服务：3年","台",2]
[23,"手掌型离心机",null,"LX-100","执行常规低速操作；可以作为同位素专用离心机使用，以减少高速离心机的污染机会；透明拱型上盖；触压式开关；","台",2]
[24,"加热磁力搅拌器",null,"1985-02-01","外形尺寸（mm）：230×160×100\n加热功率：150W\n搅拌速度：启动0～1400R/MIN","台",2]
[25,"隔水培养箱",null,"GH3000","电源电压 ：220V50Hz                       控温范围(℃)：室温：＋5～65                                                                   温度波动(℃) ：±0.5                      消耗功率（W）： 220                                                                     工作室尺寸(mm)： 300×300×450                                                                                                    产品外型尺寸(mm)： 420×420×690                                                                                       净重(Kg)：30 ","台",2]
[26,"稳压稳流电泳仪",null,"DYY-6C","并联输出：2组\n输出范围（显示分辨率）：0-600V1V  0-100mA1mA  60W\n外形尺寸（W×D×H）：315×290×128 mm\n重量：约5Kg","台",1]
["小计"]
["二、植物保护实验室食品设备"]
["序号","设备名称","品牌","参考型号","规格","单位","数量","单价(元）","金额(元）","备注"]
[1,"双目生物显微镜",null,"SMART","物镜：无限远平场消色差物镜4X  10 X   40X  100X（油）；内置光源","台",20]
[2,"倒置生物数码显微镜",null,"BDS300","显微镜自带USB接口，可直接接电脑，带电脑。","台",1]
[3,"数码生物显微镜",null,"BK5000","内置式照明，亮度可调节；数码成像系统；1000万像素数码CCD，USB2.0输出，可获得实时图像，可直接连接电脑；带电脑。","台",1]
[4,"DRAGON (大龙)移液器",null,"Sy2605/10—100ul","单道数字可调移液器","台",1]
[5,"DRAGON (大龙)移液器",null,"Sy2606/20—200ul","单道数字可调移液器","台",1]
[6,"DRAGON (大龙)移液器",null,"Sy2607/50—200ul","单道数字可调移液器","台",1]
[7,"DRAGON (大龙)移液器",null,"Sy2608/100—1000ul","单道数字可调移液器","台",1]
[8,"DRAGON (大龙)移液器",null,"Sy2609/200—1000ul","单道数字可调移液器","台",1]
[9,"DRAGON (大龙)移液器",null,"Sy26010/1000—5000ul","单道数字可调移液器","台",1]
[10,"联想启天电脑",null,"M438E","CPU：E4600\n内存：2G\n硬盘：250 G ＋ 硬盘还原，网络同传\n网卡：100M + 无线网卡（与投影仪连接）\n显卡：独立显卡，128M显存，双头VGA\n显示器：19’宽屏LCD\n光驱：DVDRW\n机箱：立式标准机箱  光电鼠标，键盘，鼠标垫\n操作系统：正版 Windows XP (简体中文) \n服务：3年","台",2]
[11,"电子天平",null,"ALC-210.4","0.0001g,自动显示数据","台",3]
[12,"磁力搅拌器",null,"JB-1B\n或 HZ79-1","数显，温度可调","台",7]
[13,"旋转蒸发仪",null,"RE-52-AA 或RE52-A","小型常规配置，升降水浴锅，主机转速数显：0-150转/分，电子无级调速，","台",1]
[14,"水浴锅",null,"HH-4","数显智能四孔","个",2]
[15,"水浴锅",null,"DK-2000-IIIL","数显智能型单列双孔","个",6]
[16,"箱式电阻炉",null,"SX-4-10","工作温度1000℃，炉膛尺寸300×200×120，配数显温控仪。","台",1]
[17,"电热鼓风干燥箱",null,"WGL-230B","温度调节范围：室温+5～300℃，工作室尺寸：600×500×750，电源电压：220","台",1]
[18,"水分测定仪",null,"SC69-02C或MA150 MA35（德国）","调压范围：140v-220v，最大称量：10g。","台",1]
[19,"索氏提取器",null,"SXT-02或SCT-02","含油量在0.5%-60%范围内的各种样品。提取样品数：2个，\n提取瓶容积：500ml/个，\n提取样品量：0.5-20g/个，时间可调，溶剂可自动回收，\n 控温范围：室温+5℃ - 100℃ \n电源电压：220V 频率50Hz；\n功率：300W；\n","台",2]
[20,"索氏提取器",null,"SXT-06或SZF-06","含油量在0.5%-60%范围内的各种样品。提取样品数： 6个；\n提取溶剂最大量：70ml/个；\n提取样品量：0.5-3g/个；其他同上","台",1]
[21,"酸度计",null,"PHS-3C","附221型玻璃电极及甘汞电极等。测量范围： pH 0.00~14.00pH ，分辨率： 0.01pH ","台",2]
[22,"可见光分光度计",null,"V-1100D","波长325nm-1000nm，波长准确度：±2nm，\n波长重复性：≤1nm， 透射比准确度：±0.5%（T）， 透射比重复性：≤0.2%（T）， 光谱带宽：4nm，杂散光≤0.2%（T）；128*64液晶显示；波长液晶显示；最小刻度0.5nm；进口钨灯；中文界面","台",2]
[23,"紫外分光光度计",null,"UV-1800PC","波长190nm～1100nm,波长准确度：±0.5nm,\n波长重复性： ≤0.2nm,\n透射比测量范围： 0～200%T\n吸光度测量范围： -0.300～3.000A\n透射比准确度： ±0.3%T\n透射比重复性： ≤0.15%T\n光谱带宽： 2nm\n128*64液晶显示\n中文界面\n仪器主要功能：光度测量/定量测量/动力学测试/波长校正/暗电流校正\n配联机扫描软件：定量测量/动力学          测试/多波长测试/DNA/蛋白质测试/光谱扫描","台",1]
[24,"高速离心机",null,"TGL-16G","最高转速：16000rpm 转/分，容量：5ml×10。","台",1]
[25,"水浴恒温振荡器",null,"SHA-C","工作室尺寸：410×310mm","个",2]
[26,"组织捣碎机",null,"SG-3045","容量：50-500ml","台",5]
[27,"手持折光仪",null,"REF-103或VBR0032N","测量范围0 ~ 32 %","个",5]
[28,"架盘天平",null,"JPT-1C","称量范围0~100g","台",2]
[29,"架盘天平",null,"JPT-5C","称量范围0~500g","台",1]
[30,"便携式水分活度仪",null,"PawKit","测量范围：0.10-1.00aw、分辨率：±0.01aw、精确度：±0.02aw","个",1]
[31,"凯氏自动定氮仪",null,"K9840","测量范围：0.1-240mgN(毫克氮)，含消化炉等附件齐全。氮回收率优于99.5%，重复精度：±0.5%，样品重量：固体<6g 、液体<16ml，自动控制加碱、加硼酸、蒸馏水量","套",1]
[32,"实验台",null,"杨凌天工牌TG-GMB-3000 A型3000w/750D/850H","钢木实验边台","台",2]
[33,"实验台",null,"天工牌TG-GMB-1500 A型","钢木实验边台","台",2]
[34,"实验台",null,"天工牌TG-GMZ-3000A"," 钢木中央实验台A型","台",1,null,null,"配电源线盒及试剂架"]
[35,"通风柜",null,"天工牌TG-TFG-12001200*750*2300",null,"台",1,null,null,"单柜"]
[36,"洗涤柜",null,"杨凌天工牌1500w/750D/850H","TG-XDQM-1500","台",2,null,null,"配水槽、水龙头"]
["小计"]
["总计"]
["备注：进口设备由中标供货商代办免税报关手续。"]