{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["第一标段","第二标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2,"comments":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第一标段","index":0,"n_rows":46,"n_cols":10,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,17,0],[18,0,28,0],[29,0,41,0],[42,1,42,2],[42,5,42,8],[43,1,43,2],[43,5,43,8],[44,1,44,2],[44,5,44,8],[45,0,45,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安康学院多媒体教室及公用计算机房设备采购清单"]
["第一标段：多媒体教室设备"]
[null,"序号","设备名称","品牌","规格","单位","数量","单价(元)","金额(元)","备注"]
["多媒体教室",1,"计算机","联想/DELL/HP","Intel奔腾双核E5200/2G内存/250G SATA 7200ppm/DVDROM/256兆显存集成显卡/19英寸宽屏液晶/100M网卡并支持网卡启动/XP professional带正版安装光盘/3年服务/BIOS支持屏蔽USB接口；带硬盘保护卡","台",20]
[null,2,"投影机","NEC/SONY/松下/EPSON","投影方式：正投/背投 LCD投影 不小于3000流明，标准分辨率1024*768  对比度 400：1  屏幕比例 16：9 、4：3  投影尺寸  0.83-7.62米  灯泡寿命不小于2000小时  ，可直接断电，支持工作状态读取。","台",11,null,null,"教育专用常规机型(其中3台用于公用计算机房)"]
[null,3,"投影机","NEC/SONY/松下/EPSON","投影方式：正投/背投 LCD投影 不小于3500流明，标准分辨率1024*768  对比度 400：1  屏幕比例 16：9 、4：3  投影尺寸  0.83-7.62米  灯泡寿命不小于2000小时  ，可直接断电，支持工作状态读取。","台",12,null,null,"教育专用常规机型"]
[null,4,"主控台","图腾/诚通/新河/三雅等","120cm×90cm×120cm；钢制；两边平推式电子讲台；采用1.55mm冷轧钢板；表面防静电喷塑处理，耐磨效果好；台体内设有三层活动层板。高强度的优质导轨；支持远程、钥匙、刷卡等开锁方式；支持柜门开关检测；支持柜门关闭自动关闭所有设备；支持防盗检测；带多功能接口板（USB、网络、笔记本、电源等）。","台",20]
[null,5,"多媒体网络中控、电源控制箱","快思聪/竞业达/艾威康","1.支持WMV9或H.264视音频硬件编码。\n2.支持跨公网网段、跨路由、跨VLAN\n3.支持多路视音频、VGA输入/输出切换，多路红外、串口控制，多路安防报警接口，支持教学监控；\n4.电源控制箱由多媒体网络中控统一控制，支持弱电、强电分离，通过弱电控制强电；外接设备出现短路，电源控制箱能自动断电，保证设备用电安全。\n5.主控中心可以远程检测到教室端设备（主机、投影、幕布、功放、电脑等设备）的使用状态；\n6.主控中心可远程控制投影、幕布、功放、电脑、音箱等设备的开关（强电断开）和切换；\n7.支持VGA断线报警；\n8.中控可与双监探测器、门磁等设备连接。\n9.支持完整的TCP/IP协议，支持视频、音频、报警等数据通过TCP/IP网络进行传输。\n10.预留录播系统接口，主听课教室的同步授课功能；预留支持语音对讲，双向、双工语音对讲。","台",20,null,null,"投标时请注明中控型号；中控在陕西省高校至少要有5家以上成功案例。"]
[null,6,"桌面控制器","快思聪/竞业达/艾威康","普通薄膜面板,可以实现上课、下课、各外接设备的开关切换，音量的调节等。","台",20]
[null,7,"防盗吊架","定做","高质碳素钢精制，可调各种角度和长度；黑色；带防盗锁。吊架与投影机分离的关键螺栓全部隐藏，外露的螺栓被拧下不可使投影机拆出。在授权情况下打开防盗锁能方便抽出投影机进行日常的维护工作。","台",20]
[null,8,"幕布","三星/红叶","120英寸/线控升降/玻珠材质/4:3；电动带遥控；支持中控读取状态与控制。","台",10,null,null,"其中8块用于65座多媒体教室,2块用于公用计算机房"]
[null,9,"幕布","三星/红叶","180英寸/线控升降/玻珠材质/4:3；电动带遥控；支持中控读取状态与控制。","台",12,null,null,"用于125座多媒体教室"]
[null,10,"彩色摄像头","SONY/三星","480线， 22倍光学变焦/11倍电子变焦 。自动光圈及聚焦。进口注塑球罩/水平0～360°，可以连续旋转/垂直0～90°含云台、球罩、支架及安装盒，拾音器；转速不低于每秒70°，置位响应时间小于1秒，内置解码器。","个",20]
[null,11,"功放","湖山/雷琪","2路音源输入切换；2路话筒输入， 输出功率：4Ω，4x100W，输入灵敏度：130mv，最大输入电平：6v， THD：≤0.5%，信噪比：≥85db（A计权）， 高音提升：12±2db，高音衰减：6±2db，低音提升：12±2db，低音衰减：6±2db","台",20]
[null,12,"界面话筒","湖山/雷琪","指向性：心型拾音音头；频率响应：60Hz—16KHz；输出阻抗：600Ω；灵敏度：-32dB±2dB；供电: DC3V-9V ","台",20]
[null,13,"有源音箱","湖山/雷琪","50w×2","对",20]
[null,14,"教室防盗报警模块",null,"双监探测器、门磁等设备，可与中控连接实现红外报警、门磁报警等.","套",20]
[null,15,"辅材","国标","各种线缆、插排、PVC材料等","套",20]
["主控中心",16,"网管主机、监控主机","联想/DELL/HP","酷睿2双核E7400 或者酷睿2四核 Q8200/2G内存/250G SATA 7200ppm/dvd+-R/256兆显存独立显卡-数字信号接头/20英寸宽屏液晶/100M网卡并支持网卡启动/XP PRO/3年服务/含OEM或第三方硬盘保护(兼容性好)。","台",2]
[null,17,"网管工作站软件","快思聪/竞业达/艾威康","系统管理平台软件，用于多媒体教学设备的远程管理。","套",1]
[null,18,"安防报警主机（含软件）","快思聪/竞业达/艾威康","支持各种断线报警（如VAG线/网线/电源线/各类信号线）。进行生人闯入、门被打开等的报警检测，可连接声光报警器，出现警情时自动报警，可实现联动录像。各种报警系统要实现跨校区一体化报警模式。若主机为PC机，要求配置与网管主机相同，具体为：酷睿2双核 E7400 或者酷睿2四核 Q8200/2G内存/250G SATA 7200ppm/dvd+-R/256兆显存独立显卡-数字信号接头/20英寸宽屏液晶/100M网卡并支持网卡启动/XP PRO/3年服务/含OEM或第三方硬盘保护。","套",1]
[null,19,"主控制台","图腾/诚通/新河等","采用冷轧钢板，钢板厚1.55MM，采用喷塑工艺。三联控制台（放置网管主机及数字监控主机）","个",1]
[null,20,"数字化解码器","快思聪/竞业达/艾威康","解码16路监控信息，采用双显示器输出，显示设备上支持1、4、9、12、16多画面分割显示功能，并可显示时钟、教室PC画面。","套",1]
[null,21,"音箱","漫步者/冲击波 ","输出功率:RMS15W*2/幅频差:<-5DB/频响:50HZ～20KHZ","对",1]
[null,22,"麦克风","湖山/力奇","电容式/60～14000HZ/-42dB/DC3V","个",1]
[null,23,"装饰墙","定做","采用冷轧钢板，钢板厚1.55MM，采用喷塑工艺。可嵌入两个52寸电视机，下面带柜子。","套",1]
[null,24,"液晶电视","创维/长虹/海信","52寸数字液晶","台",2]
[null,25,"工作椅",null,"普通木质办公椅","把",2]
[null,26,"主控中心专业系统配线","定制","专业视音频线、VGA线、线材及辅件。","套",1]
["交换设备",27,"交换机","思科/华为/华三/锐捷","48口10/100自适应端口，2个10/100/1000电口和2个复用的千兆SFP接口，一个千兆扩展/堆叠扩展槽，背板带宽不小于35G,包转发率不小于13M ，支持IPV6和基于硬件的IPV6 ACL。支持802.1x，支持CPU保护（cpp）","台",1]
[null,28,"交换机","思科/华为/华三/锐捷","24口10/100自适应端口，2个10/100/1000电口和2个复用的千兆SFP接口，一个千兆扩展/堆叠扩展槽，背板带宽不小于35G,包转发率不小于13M ，支持IPV6和基于硬件的IPV6 ACL。支持802.1x，支持CPU保护（cpp）","台",4]
[null,29,"交换机堆叠模块","思科/华为/华三/锐捷","与交换机配套","个",4]
[null,30,"交换机堆叠模块","锐捷","S21系列专用","个",2]
[null,31,"交换机","思科/华为/华三/锐捷","48端口10/100M自适应端口，4个SFP接口，4个复用的10/100/1000M电口，背板带宽不小于35G ,支持IP V6协议，IP V4 和IP V6线速转发不小于13M,支持源/目的IPv6地址、源/目的端口、IPv6报文头的流量类型（Traffic class）、时间选项的硬件IPv6 ACL 和IPv6 QoS,  通过IPv6金牌认证。","台",2]
[null,32,"交换模块","思科/华为/华三/锐捷","千兆单模　ＳＦＰ","个",5]
[null,33,"交换模块","思科/华为/华三/锐捷","千兆多模　ＳＦＰ","个",3]
[null,34,"网线","永鑫","超五类 ","箱",6]
[null,35,"光纤跳线","立孚","SC-LC 单模 3M","根",8]
[null,36,"光纤跳线","立孚","ST-LC 单模 3M","根",4]
[null,37,"光纤跳线","立孚","SC-LC 多模 3M","根",8]
[null,38,"机柜","万通","12U","个",1]
[null,39,"光缆","立孚","4芯，室内多模光缆","米",160]
[null,"设备总计",null,null,"软硬件设备总和"]
[null,"系统集成费"]
[null,"系统总计"]
["说明：1、工程除安装调试多媒体教室外，还包括各多媒体教室至楼宇接入交换机光缆、超五类网线铺设；\n      2、多媒体中控的主要功能在开标前需厂家进行实物演示讲解；\n      3、每套方案中，各种设备请在提供的备选品牌中选择一个品牌。\n"]

{"sheet":"第二标段","index":1,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[18,0,18,2],[19,0,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安康学院多媒体教室及公用计算机房设备采购清单"]
["第二标段：公用计算机房设备"]
["序号","设备名称","品牌","规格","单位","数量","单价(元)","金额(元)","备注"]
[1,"学生机","DELL/lenovo/HP","AMD Athlon 64X2 7750或奔腾双核E5200/2G内存/250G SATA 7200ppm/DVDROM/256兆显存独立显卡/19英寸宽屏液晶/100M网卡并支持网卡启动/XP professional带正版安装光盘/3年服务/BIOS支持屏蔽前置USB接口；带机箱锁或其他防盗组件.含OEM或第三方硬盘保护及网络同传组件，支持策略保护、网络同传、增量同传、集中控制系统、网络教室、远程网络唤醒等功能。保护系统应支持集中管理","台",120,null,null,"投标时请注明品牌型号"]
[2,"教师机","DELL/lenovo/HP","酷睿2双核E7400或者酷睿2四核 Q8200/2G内存/320G SATA 7200ppm/dvd+-R/256兆显存独立显卡-数字信号接头/20英寸宽屏液晶/100M网卡并支持网卡启动/XP PRO/3年服务/含OEM或第三方硬盘保护及网络同传组件","台",4,null,null,"投标时请注明品牌型号"]
[3,"服务器","HP/IBM/DELL","工作组级，Xeon E5405，2G内存，500G硬盘或更大；DVD-ROM光驱；双网卡；19寸液晶显示器 Windows 2003","台",2]
[4,"交换机","思科/华为/华三/锐捷","48口10/100自适应端口，2个10/100/1000电口和2个复用的千兆SFP接口，一个千兆扩展/堆叠扩展槽，背板带宽不小于35G,包转发率不小于13M ，支持IPV6和基于硬件的IPV6 ACL。支持802.1x，支持CPU保护（cpp）","台",4]
[5,"交换机","思科/华为/华三/锐捷","24口10/100自适应端口，2个10/100/1000电口和2个复用的千兆SFP接口，一个千兆扩展/堆叠扩展槽，背板带宽不小于35G,包转发率不小于13M ，支持IPV6和基于硬件的IPV6 ACL。支持802.1x，支持CPU保护（cpp）","台",2]
[6,"堆叠模块","思科/华为/华三/锐捷","与交换机配套","个",6]
[7,"交换模块","思科/华为/华三/锐捷","专用光纤模块/千兆多模/SC接口","个",1]
[8,"交换模块","思科/华为/华三/锐捷","专用光纤模块/千兆单模/SC接口","个",2]
[9,"机柜","万通","1.2M","个",2]
[10,"配线架","永鑫","TE-PCM-2012R4548 / 48口超五类非屏蔽配线架","个",2]
[11,"跳线","永鑫","TE-PC-UTPe-02org  Cat 5e非屏蔽跳线/橙色/1M/B类","根",120]
[12,"水晶头","永鑫","TE-PLUG-UT3P-R45/100只装","盒",3]
[13,"UPS","山特","保护时间不小于15分钟","个",2]
[14,"线缆测试仪","福禄克","FLUKE MS2-KIT电缆验测仪套包","套",1]
[15,"工程施工",null,"含设备安装调试、室内补充布线施工(在机房已有布线的基础上，整理原有布线)、实验桌简单改造（不涉及结构改造）光纤熔接等","套",2]
["合       计"]
["说明：1、每套方案中，各种设备请在提供的备选品牌中选择一个品牌；\n      2、桌椅尺寸依据五个机房现场测量而定；\n      3、教师机、服务器、音响、投影仪、幕布单独电源控制；学生机集中单独控制；\n      4、投影仪至教师机控制台至少3路输入源，包括模拟信号、数字信号、AV信号；\n      5、完工后必须提供机房强弱电布线示意图及机器编号、配线架编号、交换机端口对应表等技术文档。"]